TEST DE FINAL DEL TEMA

1-C, pág. 127[Estos alicates suelen incorporar la función de corte de cable en la zona próxima a la articulación]

2-B, pág. 128[Se corta el cable, se ordenan por el código de colores los cables de cobre y se practica un corte recto en los cables]

3-A, pág. 129[El primer recuadro de la página]

4-B, pág. 129[Esta herramienta permite la inserción y, opcionalmente, el corte de cable en módulos tipo keystone y en regletas 110]

5-D, pág. 132[En el primer párrafo lo explica]

6-C, pág. 132[Lo explica en el tercer párrafo del punto dos]

7-D, [Ninguna de las respuestas coinciden con lo que sale en la página]

8-B, pag 132[Lo explica muy bien en el punto 2.2]

9-A, pag 136[En el primer párrafo del punto 4.2 pone cual es]

10-D, pag 137[Están en un recuadrito]